数字黑河

**黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游L波段机载微波辐射计数据集（2012年7月10日）**

英文标题：HiWATER: Dataset of airborne microwave radiometers (L bands) mission in the middle reaches of the Heihe River Basin on Jul. 10, 2012.

1、摘要

本数据集为L波段机载微波辐射计于2012年7月10日获取，地点在黑河中游地区。
其中L波段频率为1.4GHz，天顶角观测，V极化与H极化信息；飞机10:30（北京时间，下同）从张掖机场起飞，15:30降落。飞行历时5小时。在观测期间，飞行高度2500m左右，飞行速度220-250km/hr左右。
原始数据分为两部分，分别为微波辐射计数据和地理位置KMZ数据。微波辐射计数据包括V极化与H极化两个数据文件，分辨率750 m，每个数据文件包含所观测TB值和对应扫描波束ID、入射角、位置、时间标记(UTC)和其他飞行姿态信息。KMZ文件给出38.5入射角下飞区域行1公里网格TB值分布数据。飞机前和结束时微波辐射计分别进行了“热”和“冷”辐射校正。微波辐射计数据应考虑电磁波干扰影响，V极化TB值受电磁波干扰较强，H极化受影响较小。

2、关键词

主题关键词：遥感技术,机载遥感,微波辐射计
学科关键词：遥感
地点关键词：黑河流域, 中游人工绿洲试验区
时间关键词：2012-07-10, 2012

3、数据细节

1.比例尺：0

2.投影：4326

3.文件大小：47.6MB

4.数据格式：文本

4、空间范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 北：39.11 | - |
| 西：100.2297 | - | 东：100.7789 |
| - | 南：38.6222 | - |

5、时间范围2018-11-21 10:48:15.544308+00:00--2018-11-21 10:48:15.544313+00:00

6、引用方式

数据的引用:

李新. 黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游L波段机载微波辐射计数据集（2012年7月10日）DOI:10.3972/hiwater.018.2013.db, CSTR:18406.11.hiwater.018.2013.db, 2017.[LI Xin. HiWATER: Dataset of airborne microwave radiometers (L bands) mission in the middle reaches of the Heihe River Basin on Jul. 10, 2012.DOI:10.3972/hiwater.018.2013.db, CSTR:18406.11.hiwater.018.2013.db, 2017]

文章的引用:

Li, X., Liu, S.M., Xiao, Q., Ma, M.G., Jin, R., Che, T., Wang, W.Z., Hu, X.L., Xu, Z.W., Wen, J.G., Wang, L.X. (2017). A multiscale dataset for understanding complex eco-hydrological processes in a heterogeneous oasis system. Scientific Data, 4, 170083. doi:10.1038/sdata.2017.83.

7、资助项目信息

黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：综合集成与航空微波遥感(91125001)

8、数据资源提供者

姓名: 李新
单位: 中国科学院青藏高原研究所
电子邮件: xinli@itpcas.ac.cn