数字黑河

**黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（下游四道桥超级站大孔径闪烁仪-2014）**

英文标题：HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (large aperture scintillometer of Sidaoqiao Superstation, 2014)

1、摘要

该数据集包含了黑河水文气象观测网下游四道桥站的大孔径闪烁仪通量观测数据。下游四道桥站设有两组大孔径闪烁仪观测。东侧（1号点）有一台型号为BLS900的大孔径闪烁仪，北塔为接收端，南塔为发射端，BLS900\_1观测时间段为2014年3月13日至2014年12月31日。西侧（2号点）有一台型号为BLS900的大孔径闪烁仪，北塔为接收端，南塔为发射端，BLS900\_2的观测时间为2014年1月1日至2014年11月8日。站点位于内蒙古额济纳旗，下垫面涉及柽柳、胡杨、裸地和耕地。1号点北塔的经纬度是101.147E，42.005N，南塔的经纬度是101.131E，41.987N；2号点北塔的经纬度是101.137E，42.008N，南塔的经纬度是101.121E，41.990N，海拔高度约为873m。大孔径闪烁仪的有效高度25.5m，1号点LAS光径长度是2390m，2号点LAS光径长度是2380m，采样频率都是1min。
大孔径闪烁仪原始观测数据为1min，发布的数据为经过处理与质量控制后的30min数据，其中感热通量主要是结合自动气象站观测数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据（BLS900\_1：Cn2 >7.25E-14， BLS900\_2：Cn2 >7.33 E-14）；（2）剔除解调信号强度较弱的数据（Average X Intensity<1000）；（3）剔除降水时刻的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u\*小于0.1m/s）。在迭代计算过程中，对于BLS900，选取Thiermann and Grassl, 1992的稳定度普适函数。详细介绍请参考Liu et al.(2011, 2013)。
关于发布数据的几点说明：（1）下游1号点LAS数据以BLS900\_1为主，缺失时刻由-6999标记；下游2号点LAS数据以BLS900\_2为主，缺失时刻由-6999标记。（2）数据表头：Date/Time ：日期/时间（格式：yyyy-m-d h:mm），Cn2 ：空气折射指数结构参数（单位：m-2/3），H\_LAS ：感热通量（单位：W/m2）。数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；数据以\*.xls格式存储。
水文气象网或站点信息请参考Li et al. (2013)，观测数据处理请参考Liu et al.(2011)。

2、关键词

主题关键词：辐射,感热通量
学科关键词：大气
地点关键词：黑河流域, 四道桥超级站, 下游天然绿洲试验区
时间关键词：2014, 2014-01-01至2014-11-8, 2014-03-13至2014-12-31

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：4326

3.文件大小：0.96MB

4.数据格式：文本

4、空间范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 北：42.005 | - |
| 西：101.147 | - | 东：101.147 |
| - | 南：42.005 | - |

5、时间范围2014-03-24 08:00:00+00:00--2015-01-11 08:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

刘绍民, 李新, 徐自为, 车涛, 任志国, 谭俊磊. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（下游四道桥超级站大孔径闪烁仪-2014）DOI:10.3972/hiwater.225.2015.db, CSTR:18406.11.hiwater.225.2015.db, 2016.[TAN Junlei, LI Xin, LIU Shaomin, XU Ziwei, CHE Tao, REN Zhiguo. HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (large aperture scintillometer of Sidaoqiao Superstation, 2014)DOI:10.3972/hiwater.225.2015.db, CSTR:18406.11.hiwater.225.2015.db, 2016]

文章的引用:

Liu, S.M., Xu, Z.W., Wang, W.Z., Bai, J., Jia, Z., Zhu, M., & Wang, J.M. (2011). A comparison of eddy-covariance and large aperture scintillometer measurements with respect to the energy balance closure problem. Hydrology and Earth System Sciences, 15(4), 1291-1306.

Liu, S.M., Li, X., Xu, Z.W., Che, T., Xiao, Q., Ma, M.G., Liu, Q.H., Jin, R., Guo, J.W., Wang, L.X., Wang, W.Z., Qi, Y., Li, H.Y., Xu, T.R., Ran, Y.H., Hu, X.L., Shi, S.J., Zhu, Z.L., Tan, J.L., Zhang, Y., & Ren, Z.G. (2018). The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China. Vadose Zone Journal, 17(1), 180072. doi:10.2136/vzj2018.04.0072.

7、资助项目信息

黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：水文气象要素与多尺度蒸散发观测(91125002)

8、数据资源提供者

姓名: 刘绍民
单位: 北京师范大学
电子邮件: smliu@bnu.edu.cn

姓名: 李新
单位: 中国科学院青藏高原研究所
电子邮件: xinli@itpcas.ac.cn

姓名: 徐自为
单位: 北京师范大学
电子邮件: xuzw@bnu.edu.cn

姓名: 车涛
单位: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
电子邮件: chetao@lzb.ac.cn

姓名: 任志国
单位: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
电子邮件:

姓名: 谭俊磊
单位: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
电子邮件: tanjunlei@163.com